**Российская Федерация**

 **Ханты-Мансийский автономный округ-Югра**

628418, г. Сургут, р/счет 40702810767170003359

Бульвар Писателей, д. 19А, каб. 3 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

 Тел.: (3462) 63-04-52; 8-929-243-88-05 №8647 ПАО СБЕРБАНК

e – mail: climatmaster@hotmail.com к/счет 30101810800000000651 www.klimat-surgut.ru ИНН/КПП 8602139325/860201001

|  |
| --- |
|  |

**Прайс-лист по техническому обслуживанию кондиционеров и сплит-систем 2019 г.:**

**ТО 1 раз в год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | **Разовое техническое обслуживание сплит-систем** | **Стоимость руб. коп.** |
| 1 | Сплит-системы мощностью до 3,0 кВт | 2000.00 |
| 2  |  Сплит-системы мощностью от 3,0 до 6,0 кВт | 2200.00 |
| 3 |  Сплит-системы мощностью от 6,0 до 10,0 кВт | 2600.00 |
| 4 |  Сплит-системы мощностью свыше 10,0 кВт | 2800.00 |

**ТО 2 раза в год (1 раз в пол года)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | **Разовое техническое обслуживание сплит-систем** | **Стоимость руб. коп.** |
| 1 | Сплит-системы мощностью до 3,0 кВт | 1600.00 |
| 2  |  Сплит-системы мощностью от 3,0 до 6,0 кВт | 1800.00 |
| 3 |  Сплит-системы мощностью от 6,0 до 10,0 кВт | 2100.00 |
| 4 |  Сплит-системы мощностью свыше 10,0 кВт | 2300.00 |

**ТО 4 раза в год (1 раз в квартал)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | **Разовое техническое обслуживание сплит-систем** | **Стоимость руб. коп.** |
| 1 | Сплит-системы мощностью до 3,0 кВт | 1300.00 |
| 2  |  Сплит-системы мощностью от 3,0 до 6,0 кВт | 1500.00 |
| 3 |  Сплит-системы мощностью от 6,0 до 10,0 кВт | 1800.00 |
| 4 |  Сплит-системы мощностью свыше 10,0 кВт | 1900.00 |

**ТО ежемесячное**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | **Разовое техническое обслуживание сплит-систем** | **Стоимость руб. коп.** |
| 1 | Сплит-системы мощностью до 3,0 кВт | 1000.00 |
| 2  |  Сплит-системы мощностью от 3,0 до 6,0 кВт | 1200.00 |
| 3 |  Сплит-системы мощностью от 6,0 до 10,0 кВт | 1400.00 |
| 4 |  Сплит-системы мощностью свыше 10,0 кВт | 1600.00 |

 ***Примечание: стоимость ТО кондиционеров кассетного, канального, универсального типа К=1,2.***

**Работы, выполняемые в ходе сервисного (технического) обслуживания кондиционеров:**

1. Осмотр корпуса и узлов кондиционера на предмет выявления внешних признаков повреждений.

2. Проверка надежности креплений (протяжка).

3. Чистка входных жалюзей и воздушного фильтра внутреннего блока.

4. Проверка исправности системы электропитания.

5. Проверка работы кондиционера во всех режимах.

6. Проверка герметичности соединений холодильного контура (в доступных местах).

7. Проверка давления хладагента на линии всасывания и нагнетания.

8. Чистка дренажной системы.

9. Дозаправка фреоном до 50 гр. (при необходимости).

 Работы не входящие в перечень стандартного ТО, оплачиваются согласно прайс-листа на ремонтные работы.

В стоимость обслуживания не входят альпинистские и высотные работы, в т. ч. услуги автовышки или других грузоподъемных машин.